智慧“一卡通”淋浴管理系统简明使用指南
智慧一卡通淋浴管理系统使用的卡片为校园一卡通卡片，初次使用，必须要在转账机上转账后，计费控制器才可以识别。现阶段为每次使用转账机时会将校园卡上的钱转3元到校园一卡通卡片上的一个小钱包中（以下称淋浴钱包），该钱包不记名，不挂失，请不要往小钱包上转入过多的钱。
在使用转账机前请确保校园卡上有多于3元的余额。
1、 转账机使用说明：
淋浴前，为了可以知道淋浴钱包上还有多少钱，可以在转账机边上的淋浴计费控制器上刷卡，这样会显示淋浴钱包的金额；
使用转账机时，请将卡放在转账机的卡片感应器，并保留2秒。如转账正常，转账机显示屏上先显示PUr1，接着显示该卡“一卡通”钱包转账前的金额和转账后的剩余金额。后显示PUr2，接着再显示该卡“淋浴”钱包转账前的金额和转账后的金额，如转账失败，会显示“Err—XX”
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转账时出现错误代码：
ERR-01表示该卡无效
ERR-50表示卡的淋浴钱包损坏
ERR-02表示中途拔卡
ERR-09卡内剩余金额不足
2、 淋浴使用说明：
计费控制器为控制出水的关键设备，正常使用流程如下：
1、插卡（设备处于待机状态，背光未开，插卡后显示屏亮起）。
2、感应出水（用手在红外控制区域感应），水龙头出水；显示屏显示卡内金额。
3、感应停水（用手在红外控制区域感应），水龙头停水；显示屏显示卡内金额。
4、拔卡，水龙头停水；显示屏显示“- - - - - - -或0”。
提示：1、将卡片插在插槽内，蜂鸣器响2声，表示卡片为有效卡；如果蜂鸣器急噪长鸣，表示该卡为无效卡，请您换有效卡淋浴。
2、用手在红外控制区域感应，蜂鸣器响一声，扣取了卡内30秒时间淋浴的金额，显示屏显示扣取费用后的金额，以后每隔30秒时间，扣取30秒时间的金额。
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3、当卡内没有余额时，蜂鸣器长鸣，直到再次在红外感应区域感应停水或取走卡片为止。
3、 开水炉使用说明：
· 刷卡（设备处于待机状态，背光未开，刷卡后显示屏亮起）。预扣费，水龙头出水，显示屏显示卡内金额（这时卡片可以收起），预扣费使用完，水龙头停水（如果在出水期间再次刷卡，水龙头停水，预扣费未使用完余额写回校园卡）。
提示：1、刷卡时，蜂鸣器响2声，表示卡片为有效卡并预扣卡内70秒出水时间的金额。如果蜂鸣器急噪长鸣，表示该卡为无效卡，请您换有效卡打开水。
2、为了节约用水，请您在水瓶水满后及时刷卡终止出水。
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